|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steg 1  Montera väggfäste / takclips | 1 | 2 |
| Steg 2  Lägg skenan i clipsets framkant. Tryck sedan upp bakkanten enligt bild. | 1 | 2 |
| Steg 3  För sedan in Panelvagn/glid/waveglid |  |
| Steg 4  För sedan in ändstopp och skruva åt. | 1 | 2 |
| Extra  Skarvning av skena.  För in skarvdelen halvvägs på varje skena och skriva åt. |  |

**Lingbo Textilinredning AB**

**Norra Lingbovägen 18  
81692 Lingbo  
Tel: 0297-506 25  
Epost:** [**info@lingbotextil.se**](mailto:info@lingbotextil.se)

[**www.lingbotextil.se**](http://www.lingbotextil.se)[**www.panela.se**](http://www.panela.se)