|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steg 1 Montera väggfäste / takclips | 1 | 2 |
| Steg 2Lägg skenan i clipsets framkant. Tryck sedan upp bakkanten enligt bild. | 1 | 2 |
| Steg 3För sedan in Panelvagn/glid/waveglid |  |
| Steg 4För sedan in ändstopp och skruva åt. | 1 | 2 |
| ExtraSkarvning av skena.För in skarvdelen halvvägs på varje skena och skriva åt. |  |

**Lingbo Textilinredning AB**

**Norra Lingbovägen 18
81692 Lingbo
Tel: 0297-506 25
Epost:** **info@lingbotextil.se**

[**www.lingbotextil.se**](http://www.lingbotextil.se)[**www.panela.se**](http://www.panela.se)